# Commodore 飞行控制系统 [存档]
这是 AiraPulsar 的前身, commodore 飞行控制系统.  
与 AiraPulsar 相比, 它只有 client 和 server 之间相互通讯, 导致 server 端需要内网穿透才能受控.  
此外, commodore 使用原始的 socket 协议通讯, 粘包问题导致信息需要以 4KB/次 的速率恒定传输, 且 JSON 数据大小受到限制, 稳定性不足.  
commodore 代码缺乏模块化, 难以维护  
尽管它代码风格杂乱无序, 但它还是勉强完成了飞行控制同步的基本功能, 保留此文件夹仅作留存参考用, 并无实用价值  
